~~没有Update的功能~~

~~没做成动态库形式~~

~~Wmi 调用时必须和主进程处于同一进程空间中 否则无法连接。~~

USB和Disk需要在完善代码，现在就是简单的拿来封装一下。

未来需要建立一个套路，数据对外接口—内部操作数据类\*\*\*功能接口——功能执行类——各平台特性类

HD的动态库可用 但是内部需要用到DX，dx不能再dllmain中调用，原因是可能导致dll混乱的调用。放弃dll的形式

静态库的问题是dll加载顺序不确定，未能理顺dll加载顺序。

SPD的问题:若主板厂商对SPD进行保护 则不能通过正常的方式获取SPD的值，需要主板厂商的支持才能得到正确的值。

对CPU-Z某些功能方面的小研究:

CodeName、Technology: 根据Cpu Name来确定的

Package: 未知

TDP: intel大概率根据msr确定，其他平台未知

Core Voltage: 根据SIO来确定，貌似无SIO就不能确定

Revision: 未知

BUS Speed根据tsc来演算？？？